**ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.**

**Объявление**

**по закупу медицинской техники.**

Срок объявления: с 14.00 часов 20 апреля 2017 года до 14.00 часов 27 апреля 2017 года.

1. **Заказчик:** ГКП «Лисаковская городская больница»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область, г. Лисаковск, Больничный городок,1

БИН 960340000455

БИК KZKOKZKX

ИИК KZ88926160118W114006

АО "Казкоммерцбанк"

Тел: 8 (71433) 3-48-62

Е-mail: lisgorbol@mail.ru

1. **Наименование медицинской техники:** Прибор для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе «анализатор паров этанола»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование медицинской техники** | **Ед.измерения** | **Кол-во** | **Сумма, выделенная для закупа с учетом НДС** |
| 1 | Прибор для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе «анализатор паров этанола».  | комплект | 2 | 751 400,00 |

1. **Техническая характеристика (техническая спецификация) медицинской технники -** Прибор для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе «анализатор паров этанол».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Описание требований** | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| 1. **Общие сведения о товаре**
 |  |  |
| Поставляемый товар должен быть новым товаром (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, потребительских свойств). |  |  |
| Инструкция на русском языке |  |  |
| 1. **Технические характеристики**
 |  |  |
| **Базовая модель:** |  |  |
| Алкотест, пластиковый кейс, 3 мундштука, 2 батареи NiMH | комплект | 2 |
| **Аксессуары:** |  |  |
| Мундштук для Алкотест , упаковка 100шт.  | упак | 2 |
| Зарядное устройство Алкотест  | шт | 2 |
| Принтер для Алкотест | шт | 1 |
|

|  |
| --- |
| Аккумуляторная батарея NiMH |

 | шт | 4 |
| Бумага для принтера | рул | 20 |
| **Программное обеспечение:** |  |  |
| ПО для считывания данных | шт | 2 |
| Соединительный кабель для ПК,USB | шт | 2 |
| Сертификаты качества  |   |   |
| Сертификаты происхождения |  |  |
| Сертификат о внесении в реестр СИ РК |  |  |
| Сертификат о первичной поверке (поз.№01).

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |
| Документация  |   |   |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

**Принцип измерения**: Электрохимический сенсор в исполнении 1/4“; специально для обнаружения алкоголя.

**Диапазон измерения**: от 0 до 2,5 мг/л; индикация на дисплее при превышении измерительного диапазона

**Отбор образца Стандартный**: автоматический отбор образца при достижении минимального объема. Также возможен пассивный отбор образца или ручной запуск отбора

**Готовность к работе**: приблизительно через 2 с после включения

**Вывод результатов**: измерения на дисплей прибл. через 3 с (при 0 мг/л); прибл. через 10 с (при 0,5 мг/л, комнатной температуре)

**Диапазон температур** **при эксплуатации**: –5 ... +50 °C

Дисплей Графический ЖК-дисплей с подсветкой экрана; 41 x 24 мм (128 x 64 пикселя)

Светодиодный индикатор 3-цветный, для поддержки уведомлений и предупреждений

**Звуковой сигнализатор**: Различные звуковые сигналы для поддержки уведомлений и предупреждений

**Память данных**: Хранение результатов последних 5000 результатов с указанием номера, даты и времени проверки

**Электропитание**: Две батареи AA или NiMH аккумуляторы; индикация питания на дисплее. Один комплект батарей позволяет выполнить около 1500 тестов. NiMH аккумуляторы можно подзаряжать прямо в алкотестере.

**Калибровка:**  Калибровка влажным или сухим газом

**Размеры:** (Д х Ш х В), вес 147 x 65 x 39 мм, прибл. 260 г

**Настройка прибора**: Настройка прибора через меню (после ввода PIN-кода).

Не требуется дополнительное программное обеспечение для ПК

Вибро- и ударостойкость Согласно EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 60068-2-64, MIL-STD 810F

**Маркировка**: ЕС Директива 89/336/EWG (электромагнитная совместимость)

Интерфейсы передачи данных USB для ПК; оптический интерфейс для принтера

Стандарт соответствует EN 15964

Класс защиты IP 54.

**Период поверки:** 6 месяцев.

**Гарантийное обслуживание:** 12 месяцев.

**Место поставки**: г. Лисаковск, Больничный городок,1.

**Срок поставки:** до 30календарных дней.

**Условия поставки:** DDP доставка Поставщиком до места поставки в количестве согласно договора ( с учетом НДС).

**Место представления (приема) документов:** г. Лисаковск, Больничный городок, 1 (экономический отдел)

Режим работы: с 08.00 ч. до 17.00 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.

 **Окончательный срок подачи ценовых предложений:** 27 апреля 2017 г. в 14.00

 часов.

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:** 27 апреля 2017 года, 15.00 часов, г. Лисаковск, Больничный городок,1 (экономический отдел).

 Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде нарочно или почтовой (курьерской) службой. Конверт содержит **ценовое предложение по форме**, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, **разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил**, а также описание и объем фармацевтических услуг.

  Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения

Главный врач Изгалиев К.С.